**表名:tb\_monitor\_param(监测参数表)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **类型名** | **类型长度** | **主外建关系** | **备注** |
| **monitor\_no** | **varchar** | **32** | **外键(tb\_monitor)** | **监测点** |
| **create\_time** | **datetime** |  |  | **数据录入时间** |
| **air\_temperture** | **double** |  |  | **空气温度** |
| **air\_humidity** | **double** |  |  | **空气湿度** |
| **soil\_temperture10** | **double** |  |  | **10cm土壤温度** |
| **soil\_temperture20** | **double** |  |  | **20cm土壤温度** |
| **soil\_temperture30** | **double** |  |  | **30cm土壤温度** |
| **soil\_temperture40** | **double** |  |  | **40cm土壤温度** |
| **soil\_temperture50** | **double** |  |  | **50cm土壤温度** |
| **soil\_humidity10** | **double** |  |  | **10cm土壤含水量** |
| **soil\_humidity20** | **double** |  |  | **20cm土壤含水量** |
| **soil\_humidity30** | **double** |  |  | **30cm土壤含水量** |
| **soil\_humidity40** | **double** |  |  | **40cm土壤含水量** |
| **soil\_humidity50** | **double** |  |  | **50cm土壤含水量** |
| **Ph** | **double** |  |  | **PH值** |
| **co2** | **double** |  |  | **co2浓度** |
| **light\_intencity** | **double** |  |  | **光照强度** |
| **electrical\_conductivity** | **double** |  |  | **电导率** |
| **battery\_voltage** | **double** |  |  | **电池电压** |
| **mainboard\_temperture** | **double** |  |  | **主板温度** |
| **wind\_direction** | **double** |  |  | **顺势风向** |
| **wind\_speed** | **double** |  |  | **瞬时风速** |
| **rain\_fall** | **double** |  |  | **小时降雨量** |
| **air\_pressure** | **double** |  |  | **当前压气** |